**Где разместить огнетушитель в квартире?**

Кажется, что все так просто: расположить огнетушитель рядом с теми местами, которые могут стать источником возгорания, например, рядом с плитой. Или же установить возле двери, чтобы при необходимости можно было сразу эвакуироваться.

Но в поисках мест для огнетушителя в квартире есть и «подводные камни», и мы их сейчас перечислим:

* рядом с плитой или отдельной духовкой (духовым шкафом) размещать огнетушители нельзя ни в коем случае, потому что тепловые потоки влияют не только на работоспособность окружающих устройств, но и на безопасность жителей. Особенно это важно, если вы решили купить углекислотный огнетушитель - при нарушении целостности струя пены температурой -70 градусов по Цельсию может оказаться на коже.

То же самое касается и батарей отопления;

* установка огнетушителя у межкомнатной или входной двери - правильно, но при этом баллон не должен мешать эвакуации, но должен быть легко доступен для быстрого применения;
* размещение огнетушителя в прихожей практично, но для многокомнатных квартир недостаточно. Необходим еще как минимум один огнетушитель, установленный в дальней от входа комнате;
* поверхность для установки или подвешивания огнетушителя должна быть надежной (в соответствии с массой огнетушителя); кроме того, наиболее распространенные бытовые огнетушители (массой менее 15 кг) нужно подвесить на высоте до 1,5 м от пола (по верху огнетушителя).

 И, конечно, нельзя закрывать средства пожаротушения одеждой, занавесками и т.д. — это либо затруднит доступ к огнетушителю, либо вообще сделает попытки потушить пожар невозможными. Причина вот какая: мы используем множество синтетической ткани, которая плавится и может вызывать ожог.

Можно дать такие общие рекомендации по месту установки огнетушителей: самый надежный вариант — это по одному огнетушителю на помещение, т.е. на одну комнату; можно установить два огнетушителя - один возле входной двери, второй в спальне (особенно если в ней используются дополнительные нагревательные приборы), на кухне (подальше от плиты) или возле рабочего места.

Если вы живете в частном доме, то не забудьте, пожалуйста: воздушно-пенные бытовые средства пожаротушения при очевидных плюсах (простота использования и большая площадь покрытия) могут замерзнуть при понижении температуры ниже 0 по Цельсию, поэтому их стоит располагать внутри отапливаемых помещений.

Нет единого точного плана, учитывающего индивидуальные особенности каждого жилища, ведь все люди разные и устраивают свое «гнездышко» по-своему. Не забывайте об удобстве доступа к огнетушителям и обязательно изучите инструкцию по их использованию, чтобы не растеряться в самый неподходящий момент.