8 апреля было запатентовано устройство, существование которого стало жизненно необходимым с начала строительства многоэтажек. Многие тысячи спасенных жизней на счету незаменимого помощника пожарных по всему миру - пожарной лестницы.

Ручные пожарные лестницы за время своего существования разделились на три вида:

1) телескопическую трёхколенную, достигающую в высоту до 88 метров;

2) многофункциональную палку, которую используют также в качестве тарана и носилок;

3) штурмовую с крюком, приспособленную для работы на крышах и крутых склонах.

Такие лестницы спасают людей не только из окон горящих зданий – с помощью этого устройства спасатели помогают выбраться на берег утопающим, достают упавших в ямы и колодцы, снимают людей с отколовшихся льдин.

